ANS IG document core
0.1.0 - ci-build

ANS IG document core - version de développement local (v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées

## Logical Model: FRLMSerieImagerie - Detailed Descriptions

Draft as of 2025-12-15

Definitions for the fr-lm-serie-imagerie logical model.

- Key Elements Table
- Differential Elements Table
- Snapshot Elements Table

Des conseils sur linterprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici

0. fr-lm-serie-imagerie
Définition | Entrée Serie imagerie
Court | Modèle logique métier - FR LM Serie imagerie
Contrôle | 0..*
Est modificateur | false
Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible dune référence
2. fr-lm-serie-imagerie.uuidSerie
Définition | UUID serie
Court | UUID serie
Contrôle | 1..*
Type | Identifier
4. fr-lm-serie-imagerie.code
Définition | Code de l'entrée
Court | Code de l'entrée
Contrôle | 1..1
Type | CodeableConcept
6. fr-lm-serie-imagerie.description
Définition | Partie narrative de l'entrée
Court | Partie narrative de l'entrée
Contrôle | 0..1
Type | Narrative
8. fr-lm-serie-imagerie.date
Définition | Date de la série d'actes
Court | Date de la série d'actes
Contrôle | 0..1
Type | dateTime
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
10. fr-lm-serie-imagerie.instanceSOP
Définition | SOP instance
Court | SOP instance
Contrôle | 1..1
Type | https://interop.esante.gouv.fr/ig/document/core/StructureDefinition/fr-lm-sop-instance
12. fr-lm-serie-imagerie.referenceWado
Définition | Référence WADO
Court | Référence WADO
Contrôle | 1..1
Type | Base
14. fr-lm-serie-imagerie.referenceWado.iHEInvokeImage
Définition | IHE Invoke Image Display
Court | IHE Invoke Image Display
Contrôle | 1..1
Type | CodeableConcept
16. fr-lm-serie-imagerie.referenceWado.typeMedia
Définition | Type de media
Court | Type de media
Contrôle | 1..1
Type | CodeableConcept
18. fr-lm-serie-imagerie.referenceWado.reference
Définition | Référence WADO
Court | Référence WADO
Contrôle | 1..1
Type | uri
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension

Des conseils sur linterprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici

0. fr-lm-serie-imagerie
Définition | Entrée Serie imagerie
Court | Modèle logique métier - FR LM Serie imagerie
Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible dune référence
2. fr-lm-serie-imagerie.uuidSerie
Définition | UUID serie
Court | UUID serie
Contrôle | 1..*
Type | Identifier
4. fr-lm-serie-imagerie.code
Définition | Code de l'entrée
Court | Code de l'entrée
Contrôle | 1..1
Type | CodeableConcept
6. fr-lm-serie-imagerie.description
Définition | Partie narrative de l'entrée
Court | Partie narrative de l'entrée
Contrôle | 0..1
Type | Narrative
8. fr-lm-serie-imagerie.date
Définition | Date de la série d'actes
Court | Date de la série d'actes
Contrôle | 0..1
Type | dateTime
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
10. fr-lm-serie-imagerie.instanceSOP
Définition | SOP instance
Court | SOP instance
Contrôle | 1..1
Type | https://interop.esante.gouv.fr/ig/document/core/StructureDefinition/fr-lm-sop-instance
12. fr-lm-serie-imagerie.referenceWado
Définition | Référence WADO
Court | Référence WADO
Contrôle | 1..1
Type | Base
14. fr-lm-serie-imagerie.referenceWado.iHEInvokeImage
Définition | IHE Invoke Image Display
Court | IHE Invoke Image Display
Contrôle | 1..1
Type | CodeableConcept
16. fr-lm-serie-imagerie.referenceWado.typeMedia
Définition | Type de media
Court | Type de media
Contrôle | 1..1
Type | CodeableConcept
18. fr-lm-serie-imagerie.referenceWado.reference
Définition | Référence WADO
Court | Référence WADO
Contrôle | 1..1
Type | uri
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension

Des conseils sur linterprétation du contenu de ce tableau peuvent être trouvésici

0. fr-lm-serie-imagerie
Définition | Entrée Serie imagerie
Court | Modèle logique métier - FR LM Serie imagerie
Contrôle | 0..*
Est modificateur | false
Modèle logique | Les instances de ce modèle logique ne sont pas marquées pour être la cible dune référence
2. fr-lm-serie-imagerie.uuidSerie
Définition | UUID serie
Court | UUID serie
Contrôle | 1..*
Type | Identifier
4. fr-lm-serie-imagerie.code
Définition | Code de l'entrée
Court | Code de l'entrée
Contrôle | 1..1
Type | CodeableConcept
6. fr-lm-serie-imagerie.description
Définition | Partie narrative de l'entrée
Court | Partie narrative de l'entrée
Contrôle | 0..1
Type | Narrative
8. fr-lm-serie-imagerie.date
Définition | Date de la série d'actes
Court | Date de la série d'actes
Contrôle | 0..1
Type | dateTime
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension
10. fr-lm-serie-imagerie.instanceSOP
Définition | SOP instance
Court | SOP instance
Contrôle | 1..1
Type | https://interop.esante.gouv.fr/ig/document/core/StructureDefinition/fr-lm-sop-instance
12. fr-lm-serie-imagerie.referenceWado
Définition | Référence WADO
Court | Référence WADO
Contrôle | 1..1
Type | Base
14. fr-lm-serie-imagerie.referenceWado.iHEInvokeImage
Définition | IHE Invoke Image Display
Court | IHE Invoke Image Display
Contrôle | 1..1
Type | CodeableConcept
16. fr-lm-serie-imagerie.referenceWado.typeMedia
Définition | Type de media
Court | Type de media
Contrôle | 1..1
Type | CodeableConcept
18. fr-lm-serie-imagerie.referenceWado.reference
Définition | Référence WADO
Court | Référence WADO
Contrôle | 1..1
Type | uri
Valeur primitive | Cet élément primitif peut être présent, absent ou remplacé par une extension