Répertoire national de l’Offre et des Ressources en santé et accompagnement médico-social
0.5.0-snapshot-1 - ci-build

Répertoire national de l’Offre et des Ressources en santé et accompagnement médico-social - Local Development build (v0.5.0-snapshot-1) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions

## Extension: RORLocationSupportedCapacity - Mappings

Draft as of 2025-02-17

Mappings for the ror-location-supported-capacity extension.

### Mappings for Spécification métier vers l'extension ROR LocationSupportedCapacity ()

RORLocationSupportedCapacity
Extension | CapacitePriseCharge + CapaciteAccueilOperationnelle |
extension |  |
extension (capacityType) |  |
value[x] | CapaciteAccueilOperationnelle.natureCapacite | Profil 1, Profil 2, si statut capacité <> Exceptionnel (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 3, si statut capacité <> Exceptionnel et si champ d'activité = MS (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 0, si statut capacité = installé (et sauf si uniteSensible = Oui)
extension (capacityStatus) |  |
value[x] | CapaciteAccueilOperationnelle.statutCapacite | Profil 1, Profil 2, si statut capacité <> Exceptionnel (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 3, si statut capacité <> Exceptionnel et si champ d'activité = MS (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 0, si statut capacité = installé (et sauf si uniteSensible = Oui)
extension (temporalityCapacity) |  |
value[x] | CapaciteAccueilOperationnelle.temporaliteCapacite | Profil 1, Profil 2, si statut capacité <> Exceptionnel (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 3, si statut capacité <> Exceptionnel et si champ d'activité = MS (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 0, si statut capacité = installé (et sauf si uniteSensible = Oui)
extension (nbCapacity) |  |
value[x] | CapaciteAccueilOperationnelle.nombreCapacite | Profil 1, Profil 2, si statut capacité <> Exceptionnel (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 3, si statut capacité <> Exceptionnel et si champ d'activité = MS (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 0, si statut capacité = installé (et sauf si uniteSensible = Oui)
extension (capacitySourceType) |  |
value[x] | CapaciteAccueilOperationnelle.typeSourceCapacite | Profil 1, Profil 2, si statut capacité <> Exceptionnel (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 3, si statut capacité <> Exceptionnel et si champ d'activité = MS (et sauf si uniteSensible = Oui)
extension (genderCapacityAvailable) |  |
value[x] | CapaciteAccueilOperationnelle.genreCapaciteDispo | Profil 1, Profil 2, si statut capacité <> Exceptionnel (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 3, si statut capacité <> Exceptionnel et si champ d'activité = MS (et sauf si uniteSensible = Oui)
extension (capacityUpdateDate) |  |
value[x] | CapaciteAccueilOperationnelle.dateMAJCapacite | Profil 1, Profil 2, si statut capacité <> Exceptionnel (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 3, si statut capacité <> Exceptionnel et si champ d'activité = MS (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 0, si statut capacité = installé (et sauf si uniteSensible = Oui)
extension (capacityClosingType) |  |
value[x] | CapaciteAccueilOperationnelle.typeFermetureCapacite | Profil 1, Profil 2, si statut capacité <> Exceptionnel (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 3, si statut capacité <> Exceptionnel et si champ d'activité = MS (et sauf si uniteSensible = Oui), Profil 0, si statut capacité = installé (et sauf si uniteSensible = Oui)
extension (additionalBedType) |  |
value[x] | CapaciteAccueilOperationnelle.typeLitsSupplementaire | Profil 1, Profil 2 (sauf si uniteSensible = Oui), Profil 3 si champ d'activité = MS (sauf si uniteSensible = Oui)
extension (crisisType) |  |
value[x] | CapaciteAccueilOperationnelle.typeCrise | Profil 1, Profil 2 (sauf si uniteSensible = Oui), Profil 3 si champ d'activité = MS (sauf si uniteSensible = Oui)
extension (temporaryAssignement) |  |
value[x] | CapacitePriseCharge.affectationTemporaire | Profil 1, Profil 2 (sauf si uniteSensible = Oui), Profil 3 (sauf si uniteSensible = Oui), Profil 0, si affectation temporaire = aucune (sauf si uniteSensible = Oui)

### Mappings for RIM Mapping (http://hl7.org/v3)

RORLocationSupportedCapacity
Extension |
id | n/a
extension |
extension (capacityType) |
id | n/a
url | N/A
value[x] | n/a, N/A
extension (capacityStatus) |
id | n/a
url | N/A
value[x] | n/a, N/A
extension (temporalityCapacity) |
id | n/a
url | N/A
value[x] | n/a, N/A
extension (nbCapacity) |
id | n/a
url | N/A
value[x] | n/a, N/A
extension (capacitySourceType) |
id | n/a
url | N/A
value[x] | n/a, N/A
extension (genderCapacityAvailable) |
id | n/a
url | N/A
value[x] | n/a, N/A
extension (capacityUpdateDate) |
id | n/a
url | N/A
value[x] | n/a, N/A
extension (capacityClosingType) |
id | n/a
url | N/A
value[x] | n/a, N/A
extension (additionalBedType) |
id | n/a
url | N/A
value[x] | n/a, N/A
extension (crisisType) |
id | n/a
url | N/A
value[x] | n/a, N/A
extension (temporaryAssignement) |
id | n/a
url | N/A
value[x] | n/a, N/A
url | N/A