Modèle des Objets de Santé (MOS)
0.1.0 - ci-build

Modèle des Objets de Santé (MOS) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions

## Logical Model: Telecommunication - Detailed Descriptions

Draft as of 2025-08-04

Definitions for the Telecommunication logical model.

- Key Elements Table
- Differential Elements Table
- Snapshot Elements Table

Guidance on how to interpret the contents of this table can be foundhere

0. Telecommunication
Définition | Adresse de télécommunication à laquelle une personne ou une organisation peut être contactée (téléphone, fax, e-mail, URL, etc.).
Short | Adresse de télécommunication à laquelle une personne ou une organisation peut être contactée (téléphone, fax, e-mail, URL, etc.).
Control | 0..*
Is Modifier | false
Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference
2. Telecommunication.canal
Définition | Code spécifiant le canal ou la manière dont s'établit la communication (téléphone, e-mail, URL, etc.).Quelques exemples de codes:** MOB: Téléphone mobile;** FIX: Téléphone fixe;** EML: Courrier électronique;** URL: Uniform Resource Location;** FTP: File Transfer Protocol;** FAX: Télécopie.
Short | Code spécifiant le canal ou la manière dont s'établit la communication (téléphone, e-mail, URL, etc.).Quelques exemples de codes:** MOB: Téléphone mobile;** FIX: Téléphone fixe;** EML: Courrier électronique;** URL: Uniform Resource Location;** FTP: File Transfer Protocol;** FAX: Télécopie.
Control | 0..1
Binding | The codes SHOULD be taken from https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R200-CanalCommunication/FHIR/TRE-R200-CanalCommunication?vs (preferred to `https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R200-CanalCommunication/FHIR/TRE-R200-CanalCommunication?vs` )
Type | Coding
4. Telecommunication.adresseTelecom
Définition | Valeur de l'adresse de télécommunication dans le format induit par le canal de communication, par exemple un numéro de téléphone, une adresse de courrier électronique, une adresse URL, etc.
Short | Valeur de l'adresse de télécommunication dans le format induit par le canal de communication, par exemple un numéro de téléphone, une adresse de courrier électronique, une adresse URL, etc.
Control | 0..1
Type | string
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension
6. Telecommunication.typeMessagerie
Définition | Type de messagerie électronique rassemblant des acteurs (personne physique, personne morale ou système) identifiés et enregistrés selon des règles qui garantissent leur légitimité à l'utiliser. L'échange de messages obéit à des spécifications fonctionnelles et techniques propres à ce type de messagerie.
Short | Type de messagerie électronique rassemblant des acteurs (personne physique, personne morale ou système) identifiés et enregistrés selon des règles qui garantissent leur légitimité à l'utiliser. L'échange de messages obéit à des spécifications fonctionnelles et techniques propres à ce type de messagerie.
Control | 0..1
Binding | The codes SHOULD be taken from https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R256-TypeMessagerie/FHIR/TRE-R256-TypeMessagerie?vs (preferred to `https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R256-TypeMessagerie/FHIR/TRE-R256-TypeMessagerie?vs` )
Type | Coding
8. Telecommunication.utilisation
Définition | Précise l'utilisation du canal de communication (par exemple à des fins professionnelles, privées, etc.).
Short | Précise l'utilisation du canal de communication (par exemple à des fins professionnelles, privées, etc.).
Control | 0..1
Type | string
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension
10. Telecommunication.niveauConfidentialite
Définition | Le niveau de confidentialité permet de définir le niveau de restriction de l'accès aux attributs de la classe Telecommunication.
Short | Le niveau de confidentialité permet de définir le niveau de restriction de l'accès aux attributs de la classe Telecommunication.
Control | 0..1
Binding | The codes SHOULD be taken from https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R283-NiveauConfidentialite/FHIR/TRE-R283-NiveauConfidentialite?vs (preferred to `https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R283-NiveauConfidentialite/FHIR/TRE-R283-NiveauConfidentialite?vs` )
Type | Coding

Guidance on how to interpret the contents of this table can be foundhere

0. Telecommunication
Définition | Adresse de télécommunication à laquelle une personne ou une organisation peut être contactée (téléphone, fax, e-mail, URL, etc.).
Short | Adresse de télécommunication à laquelle une personne ou une organisation peut être contactée (téléphone, fax, e-mail, URL, etc.).
Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference
2. Telecommunication.canal
Définition | Code spécifiant le canal ou la manière dont s'établit la communication (téléphone, e-mail, URL, etc.).Quelques exemples de codes:** MOB: Téléphone mobile;** FIX: Téléphone fixe;** EML: Courrier électronique;** URL: Uniform Resource Location;** FTP: File Transfer Protocol;** FAX: Télécopie.
Short | Code spécifiant le canal ou la manière dont s'établit la communication (téléphone, e-mail, URL, etc.).Quelques exemples de codes:** MOB: Téléphone mobile;** FIX: Téléphone fixe;** EML: Courrier électronique;** URL: Uniform Resource Location;** FTP: File Transfer Protocol;** FAX: Télécopie.
Control | 0..1
Binding | The codes SHOULD be taken from https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R200-CanalCommunication/FHIR/TRE-R200-CanalCommunication?vs (preferred to `https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R200-CanalCommunication/FHIR/TRE-R200-CanalCommunication?vs` )
Type | Coding
4. Telecommunication.adresseTelecom
Définition | Valeur de l'adresse de télécommunication dans le format induit par le canal de communication, par exemple un numéro de téléphone, une adresse de courrier électronique, une adresse URL, etc.
Short | Valeur de l'adresse de télécommunication dans le format induit par le canal de communication, par exemple un numéro de téléphone, une adresse de courrier électronique, une adresse URL, etc.
Control | 0..1
Type | string
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension
6. Telecommunication.typeMessagerie
Définition | Type de messagerie électronique rassemblant des acteurs (personne physique, personne morale ou système) identifiés et enregistrés selon des règles qui garantissent leur légitimité à l'utiliser. L'échange de messages obéit à des spécifications fonctionnelles et techniques propres à ce type de messagerie.
Short | Type de messagerie électronique rassemblant des acteurs (personne physique, personne morale ou système) identifiés et enregistrés selon des règles qui garantissent leur légitimité à l'utiliser. L'échange de messages obéit à des spécifications fonctionnelles et techniques propres à ce type de messagerie.
Control | 0..1
Binding | The codes SHOULD be taken from https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R256-TypeMessagerie/FHIR/TRE-R256-TypeMessagerie?vs (preferred to `https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R256-TypeMessagerie/FHIR/TRE-R256-TypeMessagerie?vs` )
Type | Coding
8. Telecommunication.utilisation
Définition | Précise l'utilisation du canal de communication (par exemple à des fins professionnelles, privées, etc.).
Short | Précise l'utilisation du canal de communication (par exemple à des fins professionnelles, privées, etc.).
Control | 0..1
Type | string
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension
10. Telecommunication.niveauConfidentialite
Définition | Le niveau de confidentialité permet de définir le niveau de restriction de l'accès aux attributs de la classe Telecommunication.
Short | Le niveau de confidentialité permet de définir le niveau de restriction de l'accès aux attributs de la classe Telecommunication.
Control | 0..1
Binding | The codes SHOULD be taken from https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R283-NiveauConfidentialite/FHIR/TRE-R283-NiveauConfidentialite?vs (preferred to `https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R283-NiveauConfidentialite/FHIR/TRE-R283-NiveauConfidentialite?vs` )
Type | Coding

Guidance on how to interpret the contents of this table can be foundhere

0. Telecommunication
Définition | Adresse de télécommunication à laquelle une personne ou une organisation peut être contactée (téléphone, fax, e-mail, URL, etc.).
Short | Adresse de télécommunication à laquelle une personne ou une organisation peut être contactée (téléphone, fax, e-mail, URL, etc.).
Control | 0..*
Is Modifier | false
Logical Model | Instances of this logical model are not marked to be the target of a Reference
2. Telecommunication.canal
Définition | Code spécifiant le canal ou la manière dont s'établit la communication (téléphone, e-mail, URL, etc.).Quelques exemples de codes:** MOB: Téléphone mobile;** FIX: Téléphone fixe;** EML: Courrier électronique;** URL: Uniform Resource Location;** FTP: File Transfer Protocol;** FAX: Télécopie.
Short | Code spécifiant le canal ou la manière dont s'établit la communication (téléphone, e-mail, URL, etc.).Quelques exemples de codes:** MOB: Téléphone mobile;** FIX: Téléphone fixe;** EML: Courrier électronique;** URL: Uniform Resource Location;** FTP: File Transfer Protocol;** FAX: Télécopie.
Control | 0..1
Binding | The codes SHOULD be taken from https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R200-CanalCommunication/FHIR/TRE-R200-CanalCommunication?vs (preferred to `https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R200-CanalCommunication/FHIR/TRE-R200-CanalCommunication?vs` )
Type | Coding
4. Telecommunication.adresseTelecom
Définition | Valeur de l'adresse de télécommunication dans le format induit par le canal de communication, par exemple un numéro de téléphone, une adresse de courrier électronique, une adresse URL, etc.
Short | Valeur de l'adresse de télécommunication dans le format induit par le canal de communication, par exemple un numéro de téléphone, une adresse de courrier électronique, une adresse URL, etc.
Control | 0..1
Type | string
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension
6. Telecommunication.typeMessagerie
Définition | Type de messagerie électronique rassemblant des acteurs (personne physique, personne morale ou système) identifiés et enregistrés selon des règles qui garantissent leur légitimité à l'utiliser. L'échange de messages obéit à des spécifications fonctionnelles et techniques propres à ce type de messagerie.
Short | Type de messagerie électronique rassemblant des acteurs (personne physique, personne morale ou système) identifiés et enregistrés selon des règles qui garantissent leur légitimité à l'utiliser. L'échange de messages obéit à des spécifications fonctionnelles et techniques propres à ce type de messagerie.
Control | 0..1
Binding | The codes SHOULD be taken from https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R256-TypeMessagerie/FHIR/TRE-R256-TypeMessagerie?vs (preferred to `https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R256-TypeMessagerie/FHIR/TRE-R256-TypeMessagerie?vs` )
Type | Coding
8. Telecommunication.utilisation
Définition | Précise l'utilisation du canal de communication (par exemple à des fins professionnelles, privées, etc.).
Short | Précise l'utilisation du canal de communication (par exemple à des fins professionnelles, privées, etc.).
Control | 0..1
Type | string
Primitive Value | This primitive element may be present, or absent, or replaced by an extension
10. Telecommunication.niveauConfidentialite
Définition | Le niveau de confidentialité permet de définir le niveau de restriction de l'accès aux attributs de la classe Telecommunication.
Short | Le niveau de confidentialité permet de définir le niveau de restriction de l'accès aux attributs de la classe Telecommunication.
Control | 0..1
Binding | The codes SHOULD be taken from https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R283-NiveauConfidentialite/FHIR/TRE-R283-NiveauConfidentialite?vs (preferred to `https://mos.esante.gouv.fr/NOS/TRE_R283-NiveauConfidentialite/FHIR/TRE-R283-NiveauConfidentialite?vs` )
Type | Coding