Volet Téléradiologie
0.1.0 - ci-build

Volet Téléradiologie - version de développement local (intégration continue v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées

## Exemples de messages

### Flux 1 - Transmission de la demande d’examen (ORM^O01)

L’exemple ci-dessous illustre un message HL7 v2.5.1 ORM^O01 conforme au volet Téléradiologie.
Il présente une demande d’examen d’imagerie transmise par le RIS vers le SI de téléradiologie, incluant les informations administratives et de prise en charge du patient, les éléments de prescription portés par les segments ORC et OBR, ainsi que des groupes OBSERVATION (OBX) spécifiques à la téléradiologie.

Les segments OBX illustrés dans cet exemple véhiculent notamment :

- la localisation anatomique de l’examen ;
- des données morphologiques du patient (taille, poids) ;
- le statut de grossesse, lorsque cette information est connue et pertinente.

    MSH|^~\&|StructureApp|StructureFacility|TLRapp|TLRfacility|20260106134418||ORM^O01^ORM_O01|000001|P|2.5.1|||||FRA|UNICODE UTF-8|||1.0^CISIS_TLR_HL7_V2
    PID|||279035121518989^^^ASIP-SANTE-INS-NIR&1.2.250.1.213.1.4.10&ISO^INS^^20101207||PAT-TROIS^DOMINIQUE^DOMINIQUE^^^^L||19790328|F|||28 Av de Breteuil^^PARIS^^75007^FRA^H^^^^^^^~^^^^^^BDL^^63220|||||||405660^^^AUT-AFFECTATION&1204567809&M^AN^^20101205|||||||||||||N|VALI
    PV1||O|||||||||||||||||000897406^^^CHU-X&000897406&M^VN^^20210409|||||||||||||||||||||||||20260103134418|||||||V
    ORC|NW|OPN101^^1.2.250.1.748.12345678.12^ISO|||||||20260106134418||801234564895^Eric^Thomas^^^DR^^^ASIP-SANTE- PS&1.2.250.1.71.4.2.1&ISO^D^^^IDNPS|801234567897^Hoda^Adam^^^DR^^^ASIP-SANTE- PS&1.2.250.1.71.4.2.1&ISO^D^^^IDNPS||^PRN^CP^^^^^^^^^+3360708091|||STRUCTURE_IMAGERIE^^TLR_TYPE_ORGANISATION||||Structure-Y^^^^^ASIP-SANTE-ST&1.2.250.1.71.4.2.2&ISO^FINEG^^^300017985
    OBR||OPN101^^1.2.250.1.748.12345678.12^ISO||TRANSMISSION_DEMANDE^Transmission d’une demande d’examen d'imagerie^TLR_OBR_PROCEDURE|||||||||JustificationDemande|||801234567897^Hoda^Adam^^^DR^^^ASIP-SANTE- PS&1.2.250.1.71.4.2.1&ISO^D^^^IDNPS|
    NTE|||Commentaire sur la finalité de l'examen|FINALITE_EXAMEN^^HL70364
    OBX|1|CE|MODALITE_IMAGERIE^Modalité d’imagerie utilisée ou prévue pour réaliser l’examen^TLR_OBSERVATION||MR^IRM^DCM||||||O
    NTE|||Commentaire sur la modalité|MODALITE_IMAGERIE^^HL70364
    OBX|2|CE|REGION_ANATOMIQUE^Localisation anatomique examinée dans le cadre de l’examen d’imagerie^TLR_OBSERVATION|1.1|774007^tête et/ou cou^SCT||||||O
    OBX|3|CE|REGION_ANATOMIQUE^Localisation anatomique examinée dans le cadre de l’examen d’imagerie^TLR_OBSERVATION|1.2|24028007^côté droit^SCT||||||O
    OBX|4|FT|11322-5^History of General health Narrative^LN||Antécédents majeur du patient|||MAJEUR|||O
    OBX|5|NM|8302-2^Body height^LN||170|cm|||||O
    OBX|6|NM|29463-7^Body weight^LN||68|kg|||||O
    OBX|7|CE|82810-3^Pregnancy status^LN||N^^expandedYes-NoIndicator||||||O

### Flux 2 - Annulation de la demande d’examen (ORM^O01)

L’exemple ci-dessous illustre un message HL7 v2.5.1 ORM^O01 conforme au volet Téléradiologie pour l’annulation d’une demande d’examen d’imagerie.

Le message montre comment le RIS notifie l’annulation au SI de téléradiologie. Les segments ORC et OBR sont remplis de manière similaire au flux 1, avec les spécificités suivantes :

- ORC-1 fixé à `CA` pour indiquer l’annulation de la demande ;
- possibilité de véhiculer un motif d’annulation dans ORC-16, soit par code local (CE-1/CE-3) soit par texte libre (CE-2) ;
- le groupe OBSERVATION (OBX) est optionnel et peut être omis.

    MSH|^~\&|StructureApp|StructureFacility|TLRapp|TLRfacility|20260106134518||ORM^O01^ORM_O01|000002|P|2.5.1|||||FRA|UNICODE UTF-8|||1.0^CISIS_TLR_HL7_V2
    PID|||279035121518989^^^ASIP-SANTE-INS-NIR&1.2.250.1.213.1.4.10&ISO^INS^^20101207||PAT-TROIS^DOMINIQUE^DOMINIQUE^^^^L||19790328|F|||28 Av de Breteuil^^PARIS^^75007^FRA^H^^^^^^^~^^^^^^BDL^^63220|||||||405660^^^AUT-AFFECTATION&1204567809&M^AN^^20101205|||||||||||||N|VALI
    PV1||O|||||||||||||||||000897406^^^CHU-X&000897406&M^VN^^20210409|||||||||||||||||||||||||20260103134418|||||||V
    ORC|CA|OPN101^^1.2.250.1.748.12345678.12^ISO|||||||20260106134518|||801234567897^Hoda^Adam^^^DR^^^ASIP-SANTE- PS&1.2.250.1.71.4.2.1&ISO^D^^^IDNPS||||^Motif d'annulation de la demande|STRUCTURE_IMAGERIE^^TLR_TYPE_ORGANISATION||||Structure-Y^^^^^ASIP-SANTE-ST&1.2.250.1.71.4.2.2&ISO^FINEG^^^300017985
    OBR||OPN101^^1.2.250.1.748.12345678.12^ISO||ANNULATION_DEMANDE^Annulation d’une demande d’examen^TLR_OBR_PROCEDURE||||||||||||801234567897^Hoda^Adam^^^DR^^^ASIP-SANTE- PS&1.2.250.1.71.4.2.1&ISO^D^^^IDNPS

### Flux 3 - Réponse à la demande d’examen d’imagerie (ORU^R01)

L’exemple ci-dessous illustre un message HL7 v2.5.1 ORU^R01 conforme au volet Téléradiologie.

Le message permet de véhiculer :

- la décision du PS effecteur vis-à-vis de la demande (acceptation ou refus) via le champ ORC-1 (`OK` pour acceptation, `OC` pour refus) ;
- le ou les protocoles d’imagerie associés, lorsqu’il s’agit d’une acceptation, portés dans les segments OBX.

    MSH|^~\&|TLRapp|TLRfacility|StructureApp|StructureFacility|20260106164418||ORU^R01^ORU_R01|000003|P|2.5.1|||||FRA|UNICODE UTF-8|||1.0^CISIS_TLR_HL7_V2
    PID|||279035121518989^^^ASIP-SANTE-INS-NIR&1.2.250.1.213.1.4.10&ISO^INS^^20101207||PAT-TROIS^DOMINIQUE^DOMINIQUE^^^^L||19790328|F|||28 Av de Breteuil^^PARIS^^75007^FRA^H^^^^^^^~^^^^^^BDL^^63220|||||||405660^^^AUT-AFFECTATION&1204567809&M^AN^^20101205|||||||||||||N|VALI
    ORC|OK|OPN101^^1.2.250.1.748.12345678.12^ISO||||||||||801234564895^Eric^Thomas^^^DR^^^ASIP-SANTE- PS&1.2.250.1.71.4.2.1&ISO^D^^^IDNPS|||||PLATEFORME_TLR^^TLR_TYPE_ORGANISATION||||Plateforme-Y^^^^^ASIP-SANTE-ST&1.2.250.1.71.4.2.2&ISO^FINEG^^^300017986
    OBR||OPN101^^1.2.250.1.748.12345678.12^ISO||REPONSE_DEMANDE^Réponse à une demande d’examen d'imagerie^TLR_OBR_PROCEDURE||||||||||||801234564895^Eric^Thomas^^^DR^^^ASIP-SANTE- PS&1.2.250.1.71.4.2.1&ISO^D^^^IDNPS
    OBX|1|ED|PROTOCOLE_IMAGERIE^Protocole d'imagerie médicale^TLR_OBSERVATION||^TEXT^^Base64^Pendggfbubzbdy12gggvt||||||F

### Flux 4 - Transmission d’un complément d’information post-examen (OMI^O23)

L’exemple ci-dessous illustre un message HL7 v2.5.1 OMI^O23 conforme au volet Téléradiologie pour la transmission d’un complément d’information post-examen.

Ces informations sont transmises au SI de téléradiologie afin de permettre la rédaction du compte rendu par le téléradiologue et sa publication dans le DMP via le RIS.

    MSH|^~\&|StructureApp|StructureFacility|TLRapp|TLRfacility|20260106184518||OMI^O23^OMI_O23|000004|P|2.5.1|||||FRA|UNICODE UTF-8|||1.0^CISIS_TLR_HL7_V2
    PID|||279035121518989^^^ASIP-SANTE-INS-NIR&1.2.250.1.213.1.4.10&ISO^INS^^20101207||PAT-TROIS^DOMINIQUE^DOMINIQUE^^^^L||19790328|F|||28 Av de Breteuil^^PARIS^^75007^FRA^H^^^^^^^~^^^^^^BDL^^63220|||||||405660^^^AUT-AFFECTATION&1204567809&M^AN^^20101205|||||||||||||N|VALI
    PV1||O|||||||||||||||||000897406^^^CHU-X&000897406&M^VN^^20210409|||||||||||||||||||||||||20260103134418|20260107134418||||||V
    ORC|SR|OPN101^^1.2.250.1.748.12345678.12^ISO|
    TQ1||||||730^jours|20260106184418
    OBR||OPN101^^1.2.250.1.748.12345678.12^ISO||COMPLEMENT_POST_ACTE^Transmission d'un complément d’information post-examen^TLR_OBR_PROCEDURE|
    OBX|1|ED|URL_PARTIELLE_VIEWER^URL partielle d’accès à la visionneuse d’imagerie DRIMbox^TLR_OBSERVATION||^TEXT^^Base64^Penfhghdegge||||||F
    OBX|2|CE|CODE_ACTE_IMAGERIE^Code de l'acte d'imagerie réalisée^TLR_OBSERVATION||24590-2^résonance magnétique cerveau^LN||||||F
    OBX|3|CE|REGION_ANATOMIQUE^Localisation anatomique examinée dans le cadre de l’examen d’imagerie^TLR_OBSERVATION|1.1|774007^tête et/ou cou^SCT||||||F
    OBX|4|CE|REGION_ANATOMIQUE^Localisation anatomique examinée dans le cadre de l’examen d’imagerie^TLR_OBSERVATION|1.2|24028007^côté droit^SCT||||||F
    OBX|5|CE|MODALITE_IMAGERIE^Localisation anatomique examinée dans le cadre de l’examen d’imagerie^TLR_OBSERVATION||MR^IRM^DCM||||||F
    OBX|6|CE|PRODUIT_ADMINISTRE^Produit administré lors de l'examen d'imagerie^TLR_OBSERVATION|1.1|V09^^ATC||||||F
    OBX|7|NM|PRODUIT_ADMINISTRE^Produit administré lors de l'examen d'imagerie^TLR_OBSERVATION|1.2|0123456789||||||F
    OBX|8|NM|PRODUIT_ADMINISTRE^Produit administré lors de l'examen d'imagerie^TLR_OBSERVATION|1.3|1|ml|||||F
    OBX|9|TX|APPAREIL_IMAGERIE^Appareil d'imagerie utilisé lors de l'examen^TLR_OBSERVATION|1.1|1234567896363||||||F
    OBX|10|TX|APPAREIL_IMAGERIE^Appareil d'imagerie utilisé lors de l'examen^TLR_OBSERVATION|1.2|Modèle||||||F
    IPC|ACN101^^1.2.250.1.925.994044.27^ISO|24590-2^^2.16.840.1.113883.6.1^ISO|1.2.250.1.213.4.5.2.1.101|24590-2^^2.16.840.1.113883.6.1^ISO|