Volet Téléradiologie
0.1.0 - ci-build

Volet Téléradiologie - version de développement local (intégration continue v0.1.0) construite par les outils de publication FHIR (HL7® FHIR® Standard). Voir le répertoire des versions publiées

## Test

### Organisation des tests

#### Espace de test

L’espace de test mis à disposition par l’ANS s’appuie sur l’outil EVSClient, utilisé afin de vérifier la conformité des formats d’échange aux spécifications nationales.

Dans sa globalité, le service EVSClient permet notamment la validation :

- des documents CDA
- des messages HL7 v2
- des archives IHE_XDM.ZIP utilisées pour les échanges documentaires
- des ressources FHIR

Dans le cadre du volet Téléradiologie, EVSClient permet de vérifier la conformité des messages HL7 v2 échangés au regard des profils définis dans la spécification technique.

Les validateurs suivants sont mis à disposition :

- ORM^O01^ORM_O01 — Flux de transmission de la demande d’examen d’imagerie
- ORM^O01^ORM_O01 — Flux d’annulation de la demande d’examen d’imagerie
- ORU^R01^ORU_R01 — Flux de réponse métier à la demande d’examen d’imagerie
- OMI^O23^OMI_O23 — Flux de transmission d’un complément d’information post-examen
- ACK - Acquittement applicatif dans le cadre du volet téléradiologie

Ces validateurs sont accessibles en ligne à l’adresse suivante : https://interop.esante.gouv.fr/evs/hl7v2/validator.seam?standard=45

Le mode opératoire pour utiliser les validateurs est le suivant :

1. Charger le message à valider
   - Coller le message HL7 v2 dans la zone de texte prévue à cet effet
   - ou charger un fichier via le bouton « + Add… », les formats acceptés sont : `.txt`, `.hl7`, `.er7`
2. Sélectionner le profil de message HL7
   - Dans l’encart « Sélection du profil de message HL7 », choisir le validateur correspondant au flux à tester
   - Les validateurs Téléradiologie disponibles sont les suivants :

   Acteur | Transaction | Type de message
   --- | --- | ---
   Créateur Téléradiologie | TransmissionDemandeIMG | ORM^O01^ORM_O01 (NW)
   Créateur Téléradiologie | AnnulationDemandeIMG | ORM^O01^ORM_O01 (CA)
   Créateur Téléradiologie | ReponseDemandeIMG | ORU^R01^ORU_R01 (OK / OC)
   Créateur Téléradiologie | TransmissionComplementIMG | OMI^O23^OMI_O23 (SR)
   Consommateur Téléradiologie | ACK_TLR | ACK

   Le bouton « Deviner le profil de message » peut être utilisé pour proposer automatiquement un premier filtrage du profil applicable.

3. Lancer la validation
   - Cliquer sur l’icône en forme de flèche pour exécuter la validation